**Comandos y Parámetros Básicos CCM**

**Puerto transmisión/recepción: 3000 (Socket Server)**

**Preguntar si el CCM está disponible:**

* **CCM\_GetStatus**

Respuesta: CCM\_OK si está operativo

CCM\_ERROR si no operativo

**Selección del producto que quiere el usuario:**

* CCM\_Select (fila, columna)

Respuesta : CCM\_OK\_FILA\_COLUMNA cuando se ha recibido la instrucción

CCM\_ERROR\_FILA\_COLUMNA si ha habido un error

**Venta del producto que quiere el usuario:**

* **CCM\_Write** (fila, columna)

Respuesta : CCM\_OK\_FILA\_COLUMNA cuando se ha recibido la instrucción

CCM\_ERROR\_FILA\_COLUMNA si ha habido un error

**El producto se encuentra en el dispensador para ser retirado por el usuario:**

Respuesta : CCM\_DESPEDIDA\_OK cuando producto se encuentra en el dispensador

**Pulsación del botón devolución en pantalla por parte del usuario:**

* **CCM\_Devolucion**

Respuesta : CCM\_ OK\_DEVOLUCION si se ha realizado la devolución del dinero

CCM\_ERROR\_DEVOLUCION si se ha producido un error

**Puerto transmisión eventos CCM: 3001 (Socket Cliente)**

* **CCM\_Recarga\_Start**

Cuando el reponedor va a realizar la recarga del stop de la máquina

* **CCM\_Recarga\_Stop**

Cuando se ha realizado la recarga por reponedor y confirma el stop del producto

* **CCM\_ COMMAND\_ProductoTambor**

Cuando el producto se encuentra en el tambor para ser extraído por el cliente

* **CCM\_ Producto\_OUT**

Cuando el producto ha sido retirado del tambor por el cliente